漳州市房屋市政工程专职安全生产

管理人员安全日志指南

专职安全生产管理人员应认真履行安全生产职责，严格按照《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》及本指南要求规范填写安全日志。

一、填写说明

**(一)表头、表尾信息**

应当填写当日日期、天气情况、项目专职安全生产管理人员等相关信息。

**(二)施工内容**

1.工程施工部位及施工进展情况：应当填写项目当日施工单位工程、作业面位置、进度、工作班组、作业人数等。

2.当日主要危大工程作业内容：应当填写主要危大工程名称及部位、主要特征等。危大工程施工的部位信息，如XX单体XX层或XX标高-XX标高、XX轴-XX轴等；特征信息，如模板高度、跨度、荷载(设计值)和基坑深度等。

**(三)主要记事**

1.安全教育与安全交底情况：当日新进场工人安全教育情况、施工作业方案交底、安全技术交底检查情况，重点填写危大工程专项施工方案交底、安全技术交底检查情况。

专项施工方案交底情况，应当逐项填写专项施工方案编制人员或者项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底的情况。检查发现未对作业人员进行危大工程专项施工方案交底的应记录违法违规行为的具体情形、违规人员信息，立即报告项目负责人和企业安全生产负责人，同时应对现场提出不得违规施工的意见。

安全技术交底情况，应当逐项填写施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底的情况，并注明安全技术交底是否由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。检查发现施工现场管理人员未按规定在危大工程作业前向作业人员进行安全技术交底的，应当记录违法违规行为的具体情形、违规人员信息和整改结果。当日整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

2.作业队伍班前安全活动情况：应填写班前喊话情况、告知危险事项、检查安全防护用品、检查作业人员身体状况等。严禁身体状况明显不良的作业人员从事高空、高温、有限密闭空间等作业。

3.现场安全巡视与检查情况：应写明巡视检查位置、路径，并包含当日排查新发现的一般隐患治理情况、重大事故隐患治理情况（含已发现但仍未消除的一般隐患、重大事故隐患整改进展情况）、事故（险情）处置情况、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程情况等。

4.监理通知或有关部门安全检查情况：包括但不限于有关部门安全检查情况、监理组织的工地例会、应急演练等活动。

5.季节施工防台防汛、防暑等措施实施情况：防台风暴雨应急响应落实情况、应急物资更新情况、高温天气防暑措施等。

6.其他情况：应当如实填写当日其他必要汇报的内容。

二、填写要求

(一)本施工安全日志由施工单位项目专职安全生产管理人员本人每天亲自记录填写并亲笔签字。

施工单位在同一个项目配备了多名专职安全生产管理人员的，各专职安全生产管理人员应当根据其履职情况分别记录各自的施工安全日志，做到每人每天一份日志，签名后分别上报项目安全负责人。

(二)项目当日存在下列情形之一的，还应当由施工单位项目负责人签字确认：

1.存在危大工程或超危大工程施工的；

2.检查发现存在重大事故隐患的；

3.建设行政主管部门、有关部门下发停工整改通知书或行政处罚决定书的；

4.发生生产安全事故(险情)的。

(三)施工安全日志的记录应当填写关键要点，并描述清楚。

(四)填写隐患问题整改应写明隐患台账编号，隐患问题整改和应急处置应做到内容完整，逻辑清晰，形成闭环。

对检查中发现的安全事故隐患，项目专职安全生产管理人员应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。施工单位还应当另建专门台账，明确隐患整改责任人、整改措施、整改时限，做到整改完成一项，销号一项。

(五)安全日志应装订成册，页次、日期应连续，不得缺页缺日，且每周定期交项目部资料员归档。当日发生的事情应在当日的施工安全日志中记载，不得后补。工程施工有间断的，应在日志中加以说明，可在停工前最后一天或复工后第一天的日志中描述清楚。

漳州市房屋市政工程安全日志（填写示范）

2023年X月XX日 星期X 天气：上午晴；下午多云 气温：XX℃

|  |  |
| --- | --- |
| **施**  **工**  **内**  **容** | 工程施工部位及施工进展情况：  XX单体工程桩机钻孔，桩基班组X人；  XX单体工程X层梁板钢筋绑扎，钢筋班组X人；  XX单体工程X层模板支架搭设，架子工X人、木工班组X人、杂工X人；  XX单体工程X层顶板混凝土浇筑，作业人员X人。 |
| 当日主要危大工程作业内容：  基坑/沟槽开挖：目前基坑/沟槽开挖深度X m  XX单体工程X层XX轴～XX轴高大模板，高度X m、跨度X m、荷载XX；  XX单体工程X层悬挑架搭设/附着式升降脚手架安装、爬升；  XX单体工程钢结构安装/吊装，最大吊装重量X t。 |
| **主**  **要**  **记**  **事** | 一、安全教育与安全交底情况：  新进场工人X名，均进行安全交底；  XX单体工程桩机钻孔，桩基班组X人，均有方案交底和安全交底记录；  XX单体工程钢结构安装/吊装，信号工X人、司索工X人、电焊工X人，均有特种作业证，均有方案交底和安全交底记录；  XX单体工程X层高大模板支架搭设，项目部未组织该班组开展方案交底和安全技术交底，要求班组不得违规施工并向项目经理汇报。重新组织方案交底、安全技术交底，项目安全负责人全程跟踪并进行方案复核。 |
| 二、作业队伍班前安全活动情况：  上午X时X分，XX人参加班前喊话，现场危险事项包括但不限于基坑开挖、高处坠落、动火作业、火灾、触电、起重吊装、物体打击；检查工人安全帽、高空作业人员安全带均佩戴齐全；X名工人身体不适，禁止其进行高空作业。 |

**专职安全员（签名）：**

|  |  |
| --- | --- |
| **主**  **要**  **记**  **事** | 三、现场安全巡视与检查情况：  XX单体工程X层发现X人未佩戴合格安全帽，已立即纠正；  XX单体工程钢结构安装，发现1名木工违规指挥汽车吊吊装，立即叫停吊装作业、进行批评教育。  XX基坑顶部XX位置排水沟堵塞，已与施工员对接并安排人员疏通。  XX单体工程X层架体搭设，1人从1.5m高支撑架上坠落，脚踝扭伤，已送医。  参加XX单体工程X层悬挑式脚手架验收，搭设高度X m，经总监、项目技术负责人签字确认验收合格，并在XX位置设置验收标识牌。  下午X时X分，开展重大事故隐患排查治理并对X月X日发现的隐患整改情况进行复核（编号XXX），新发现一般隐患XXX、重大事故隐患XXX，要求各责任人进行整改，并填写事故隐患台账。 |
| 四、监理通知或有关部门安全检查情况：  上午收到监理通知书1份，立即组织对隐患XX进行整改反馈、  上午X时X分，公司领导带队检查，检查发现问题XXX，立即组织整改。  下午X时X分，住建局到项目开展双随机检查，检查发现问题XXX，立即组织整改。 |
| 五、季节施工防台防汛、防暑等措施实施情况：  落实防暑措施，中午11:00～15:00停止室外露天作业，施工现场主干道洒水、雾炮机喷雾降温，工人驿站补充藿香正气水、绿豆汤。  响应市政府防台风III级响应，加固围挡X m、加固钢筋加工棚、补充应急救援物资沙袋X个、对讲机X台。 |
| 六、其他情况：  XX位置发现一处裸土未覆盖，已安排小工覆盖绿网。 |

**专职安全员（签名）：**

漳州市房屋市政工程安全日志

2023年X月XX日 星期X 天气：上午晴；下午多云 气温：XX℃

|  |  |
| --- | --- |
| **施**  **工**  **内**  **容** | 工程施工部位及施工进展情况： |
| 当日主要危大工程作业内容： |
| **主**  **要**  **记**  **事** | 一、安全教育与安全交底情况： |
| 二、作业队伍班前安全活动情况： |

**专职安全员（签名）：**

|  |  |
| --- | --- |
| **主**  **要**  **记**  **事** | 三、现场安全巡视与检查情况： |
| 四、监理通知或有关部门安全检查情况： |
| 五、季节施工防台防汛、防暑等措施实施情况： |
| 六、其他情况： |

**专职安全员（签名）：**